Мақсат: Температура (X₁: 60–80 °C) және уақыт (X₂: 30–60 мин) өнім шығымына (Y, %) әсерін бағалау; оңтайлы аймақты табу.

Деңгейлер: X₁ = {60, 70, 80 °C}, X₂ = {30, 45, 60 мин}; толық факторлық 3×3, әр нүктеде 3 қайталау.

Өлшеу құралдары: Сандық термометр (±0,2 °C), секундомер (±0,5 с), аналитикалық таразы (±0,001 г); алдын ала калибрлеу актілері.

Өңдеу: Орташа Y, σ, 95% CI; беткей құрылысы (Y=f(X₁,X₂)), контурлық график; эмпирикалық модель (квадраттық регрессия).

Метрология: SI-бірліктер, өлшеу журналы, бақылау үлгілері, нөлдік/фондық тексеріс, құрал қателігін ескеріп түзету, нәтижені салыстырмалы қателікпен беру.