Чек-лист: жерге тұйықтау ✓; сорғыш іске қосулы ✓; көзілдірік/қолғап ✓; журнал беті ашық ✓; таразы калибрі тексерілді ✓; температура/ылғалдылық жазылды ✓; қалдық жәшігі белгіленді ✓.

Тәуекел–шара:

· Газдың ағуы → сабынды ерітіндімен тексеру, крандарды пломбалау.

· Электр соққысы → периодтық PAT-тест, жерге тұйықтау, дымқыл жерде жұмыс істемеу.

· Қате жазба → журналға бірден жазу, түзетуде түсіндірме беру, деректерге уақыт белгісін қою.