Біркелкі (тікбұрышты) тор – тәуелділік шамамен сызықтық не әлсіз қисық болғанда, секіріссіз үздіксіз өзгерістерді көрсету керек болғанда қолайлы; көзбен интерполяция, экстремумдарды іздеу жеңіл.

Жартылай логарифмдік тор (бір ось – лог, екіншісі – сызықтық) – экспоненциалды сипаттағы заңдылықтарды түзуге «түзу сызыққа» айналдырып, трендті айқындатады.

Толық логарифмдік тор (екі ось – лог) – дәрежелік (power-law) тәуелділіктерде түзу береді; кең ауқымды масштабты ықшам көрсетеді.

Ықтималдық тор – ықтималдық/квантильдік бағалар, нормалдылықты (немесе өзге белгіленген үлестіруді) көзбен тексеру, есептік сипаттамаларды графикалық анықтау үшін.